Oberbelag: **REGUPOL** **champion AG**, Belagstype: D – gem. EN 14877:2013-12

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | **REGUPOL** **sportrack AG** -  den portablen Leichtathletikboden inkl. erforderlicher Linierung liefern.  **Unterkonstruktion**:  Holzkonstruktion mit patentiertem Stecksystem  **Oberbelag**:  **REGUPOL** **champion AG**  **Belagstype**:  D gem. EN 14877:2013-12  **Bezeichnung**:  gießbeschichteter Belag  **Basisschicht**:  vorgefertigte **REGUPOL** Bahnenware  vollflächig verklebt.  Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mm  Zugfestigkeit: min. 0,7 N/mm²  Schichtdicke: ca. 10 mm  **Oberschicht**:  Polyurethan gegossen und EPDM-Granulat (Körnung: 1,0-4,0 mm) eingestreut.  Schichtdicke: ca. 4 mm  **Oberfläche**:  EPDM-Granulat mit sichtbarer Spitze eingestreut.  **Farbe**:  Rot  **Modulabmessung:**  2.140 x 1.070 x ca. 37 mm | € | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | m | \*\*\*BEDARFSPOSITION\*\*\*  **REGUPOL** **sportrack AG**  Rampen-Modul als keilförmiger Randabschluss bestehend aus Multiplex-Sperrholzplatten liefern. | € | € |
| 3 | Stück | \*\*\*BEDARFSPOSITION\*\*\*  **REGUPOL** **sportrack AG**  Transport- und Lagerbox liefern. | € | € |
| 4 | Stück | \*\*\*BEDARFSPOSITION\*\*\*  **REGUPOL** **sportrack AG**  Gestellung eines Supervisors für die Erstverlegung für 1 Tag. inkl. An- und Abreise. | € | € |

**Summe: €**