Oberbelag: **REGUPOL** **champion AG**, Belagstype: D – gem. EN 14877:2013-12

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | **REGUPOL** **sportrack AG** -den portablen Leichtathletikboden inkl. erforderlicher Linierung liefern.**Unterkonstruktion**: Holzkonstruktion mit patentiertem Stecksystem**Oberbelag**:**REGUPOL** **champion AG****Belagstype**:D gem. EN 14877:2013-12**Bezeichnung**:gießbeschichteter Belag**Basisschicht**:vorgefertigte **REGUPOL** Bahnenwarevollflächig verklebt.Dickentoleranz: max. +/- 0,2 mmZugfestigkeit: min. 0,7 N/mm²Schichtdicke: ca. 10 mm**Oberschicht**:Polyurethan gegossen und EPDM-Granulat (Körnung: 1,0-4,0 mm) eingestreut.Schichtdicke: ca. 4 mm**Oberfläche**:EPDM-Granulat mit sichtbarer Spitze eingestreut.**Farbe**:Rot**Modulabmessung:**2.140 x 1.070 x ca. 37 mm | € | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | m | \*\*\*BEDARFSPOSITION\*\*\***REGUPOL** **sportrack AG** Rampen-Modul als keilförmiger Randabschluss bestehend aus Multiplex-Sperrholzplatten liefern. | € | € |
| 3 | Stück | \*\*\*BEDARFSPOSITION\*\*\***REGUPOL** **sportrack AG** Transport- und Lagerbox liefern. | € | € |
| 4 | Stück | \*\*\*BEDARFSPOSITION\*\*\***REGUPOL** **sportrack AG** Gestellung eines Supervisors für die Erstverlegung für 1 Tag. inkl. An- und Abreise. | € | € |

**Summe: €**