Spielfeldbelag, Belagstype: B – gem. DIN V 18035-6

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm. | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungs‑ rinnen und angrenzende Bauteile mit Klebe‑ band und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen  und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | € | € |
| 2 | m² | Kunststoffbelag gem. DIN V 18035-6, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.  **Produkt**:  **REGUPOL** **multicourt DLX**  **Belagstype**:  B gem. DIN V 18035-6  **Bezeichnung**:  schüttbeschichteter Belag  **Basisschicht**:  Polyurethan gebundenes Gummigranulat, geschüttet.  Schichtdicke: ca. 25 mm  **Oberschicht**:  Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet.  Schichtdicke: ca. 10 mm  **Oberfläche**:  EPDM-Granulat, flachgelagert | € | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | **Farbe**:  Rot  **Gesamtdicke**:  ca. 35 mm | € | € |

**Summe: €**

**Spielfeldfläche: €**