Elastikschicht im Ortseinbauverfahren, gem. DIN 18035-7:2014-10 und RAL-GZ 944/2:2014-05

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Elastikschicht im Ortseinbauverfahren gemäß  DIN 18035 Teil 7:2014-10 in Verbindung mit DIN EN 15330-1:2013 und Gütenachweis nach RAL-GZ 944/2 liefern und fachgerecht einbauen.  **Produkt:**  **REGUPOL turfpad EL**  **Dicke:**  30 mm | € | € |

**Summe: €**