Kunstrasen-Elastikschicht für sand-/gummigefüllten Kunstrasen

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Elastikschicht **REGUPOL turfpad SP**  Für Kunstrasenbeläge (mit elastischer Polfüllung aus Sand und Gummi)  Dicke: z. B. 10-14 mm  Bahnenbreite: 1.200 mm  Rollenlänge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm., z. B. entsprechend Platzbreite lieferbar  Liefern und lose auslegen  Auslegen der Bahnen auf Stoß, nach den Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers. | €  Material \_\_m²  Lohn \_\_m²  Angebot \_\_m² | € |
| 2 |  | Auf Wunsch gegen Aufpreis Fugenverbindung mittels Spezialgewebeband, aufgeklebt mit Kleber nach Vorschrift des Herstellers. Verlegung **REGUPOL** und Verfugung Zug um Zug. |  |  |
| 3 | l | Der Kunstrasen sollte aufgrund der REGUPOL Eigenschaften unmittelbar aufgelegt und mit der Polfüllung versehen werden. |  |  |

**Summe: €**