Kunstrasen-Elastikschicht für sand-/gummigefüllten Kunstrasen

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Elastikschicht **REGUPOL turfpad SP**Für Kunstrasenbeläge (mit elastischer Polfüllung aus Sand und Gummi)Dicke: z. B. 10-14 mmBahnenbreite: 1.200 mmRollenlänge: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_lfm., z. B. entsprechend Platzbreite lieferbarLiefern und lose auslegenAuslegen der Bahnen auf Stoß, nach den Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers. | €Material \_\_m²Lohn \_\_m²Angebot \_\_m² | € |
| 2 |  | Auf Wunsch gegen Aufpreis Fugenverbindung mittels Spezialgewebeband, aufgeklebt mit Kleber nach Vorschrift des Herstellers. Verlegung **REGUPOL** und Verfugung Zug um Zug. |  |  |
| 3 | l | Der Kunstrasen sollte aufgrund der REGUPOL Eigenschaften unmittelbar aufgelegt und mit der Polfüllung versehen werden. |  |  |

**Summe: €**