**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Elastikplatte **REGUPOL playfix E**liefern und verlegen.Ausführung: PUR-Bindemittel, Komponenten  aus Synthesekautschuk (eingefärbt) Abmessung: 1.000 x 500 mm  (mit Scheinfuge bei 500 mm)Stärke: 43 mmFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (einschichtig)Wasserdurchlässigkeit: (DIN 18035-6) 0,3 cm/sek.Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 0,90 N/mm²Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 75%Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) ca. 7,0N/mmDruckspannung bei 20% Verformung: (DIN ENISO 3386-2) ca. 0,50 N/mm²Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis100°CBrandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E | m² | € |
| 2 | m² | **Verlegeversion I****mit Dübelstecksystem** Verlegt auf einem ungebundenen Untergrundaus verdichtetem Frostschutzmaterial(ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm),Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum(z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm)Die Verlegung erfolgt nach Dübel-Stecksystem.Randbegrenzung notwendig.  | m² | € |
| 2.1 | m² | Zusätzliche Verlegung per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-Dichtstoff Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für ca. 3 m² | Kartuschen | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | lfm. | **Einfassung/ Umrandung**aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt.**REGUPOL playfix edging**Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | lfm. | € |
| 3 | kg | **Verlegeversion II****auf Beton-/ Asphaltuntergrund**Verlegt per punktueller Verklebung mitzweikomponentigem PUR Klebstoff auf einemplanebenen, trockenen Beton-/AsphaltuntergrundVerbrauch: ca. 1 kg/m² | kg | € |

**Summe: €**