**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Fallschutzplatte **REGUPOL playfix FXG** nach DIN EN 1177:2008 (HIC 1000)  liefern und verlegen. Freie Fallhöhe bis \_\_\_\_ Meter Abmessung: 1.000 x 500 mm   (mit Scheinfuge bei 500 mm) Stärke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (einschichtig)   (zweischichtig)  Material: PUR-Bindemittel, Komponenten   aus Synthesekautschuk  (eingefärbt)   |  | | --- | |  | | m² | € |
| 2 | m² | **Verlegeversion I**  **mit Dübelstecksystem**  Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Die Verlegung erfolgt per Dübel-Stecksystem (bis Plattenstärke 70 mm). Randbegrenzung notwendig. | m² | € |
| 2.1 | m² | Optional zum Stecksystem per Fugenverklebung mit einkomponentigem PUR Kleb-Dichtstoff Verbrauch: 1 Kartusche (310 ml) für  ca. 3 m² | Kartuschen | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | lfm. | **Einfassung/ Umrandung**   aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt.  **REGUPOL** **playfix edging**  Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm  Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | lfm. | € |
| 3 | m² | **Verlegeversion II**  **auf Beton-/ Asphaltuntergrund**  Verlegt per punktueller Verklebung mit zweikomponentigem PUR Klebstoff auf  einem planebenen, trockenen Beton- /Asphaltuntergrund  Verbrauch ca. 1 kg/m² | kg |  |

**Summe: €**