**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Verbundpflaster **REGUPOL playfix VB** liefern und verlegen.  Material: PUR-gebundenes EPDM-Granulat  Abmessung: 200 x 160 mm Stärke: 43 mm Form: Behaton Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m² | € |
| 2 | m² | **Verlegung**  Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm),  Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum  (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Dicht an dicht verlegt und abgesandet. Randbegrenzung notwendig. | m² | € |
| 3 | lfm. | **Einfassung/ Umrandung**   aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt.  **REGUPOL playfix edging** Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | lfm. | € |

**Summe: €**