**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | Verbundpflaster **REGUPOL playfix VB** liefern und verlegen.  Material: PUR-Bindemittel, Komponenten   aus Synthesekautschuk  (eingefärbt) Abmessung: 200 x 160 mm Stärke: 43 mm From: Behaton Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) ca. 1,30  N/mm² Reißdehnung: (DIN EN ISO 1798) ca. 80% Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1)  ca. 10,0 N/mm Druckspannung bei 20% Verformung: (DIN EN  ISO 3386-2) ca. 0,90 N/mm² Hitzebeständigkeit: bis 80°C, kurzfristig bis  100°C Brandverhalten: (DIN EN 13501-1) Klasse E | m² | € |
| 2 | m² | **Verlegung**  Verlegt auf einem ungebundenen Untergrund aus verdichtetem Frostschutzmaterial (ortsüblich, z. B. 0/45 oder 0/32 mm), Dicke ca. 30 cm plus einem Feinplanum (z. B. ca. 2-3 cm) aus einem Sand-/Splittgemisch (0/5 oder 0/8 mm) Dicht an dicht verlegt, abgerüttelt und abgesandet. | m² | € |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | lfm. | **Einfassung/ Umrandung**   aus z. B. **REGUPOL** Randeinfassungen mit Betonrückenstütze gesetzt.   **REGUPOL playfix edging**  Abmessung: 1.000 x 250 x 50 mm Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | lfm. | € |

**Summe: €**