Fugenloser Fallschutzbelag nach DIN EN 1177:2018  
  
**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachweis der Eignungsprüfung**  **gem.  DIN EN 1177:2018** | durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.: |
| **Nachweis der  Umweltverträglich-**  **keit gem.  DIN 18035-6:2014-12:** | durch Prüfinstitut: Prüfzeugnis vom: Prüfzeugnis-Nr.: |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | lfm/€ | € |
| 2 | m² | **REGUPOL playfix aqua** - der fugenlose Fallschutzbelag im Ortseinbauverfahren nach DIN EN 1177:2018 und UVP gem. DIN 18035-6:2014-12 ergänzende Prüfungen zur Migration gem.  DIN EN71-Teil 3, Bestimmung des Abriebwiderstandes gem. DIN EN 14877:2013 Gesamtdicke: \_\_\_ mm Freie Fallhöhe: \_\_\_ m\* Basisschicht: PU-gebundenes Gummifasergranulat geschüttet. Dicke: \_\_\_ mm  Deckschicht: PU-gebundenes EPDM-Granulat geschüttet.  Dicke: 10 mm  Ausführung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bindemittel  Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m²/€ | € |

**Summe: €**