Fugenloser Kunststoffbelag  
  
**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | lfm/€ | € |
| 2 | m² | Haftvermittler fachgerecht auf die gereinigte gebundene Tragschicht aufbringen. Auftragsmenge: ca. 200 g/m² | m²/€ | € |
| 3 | m² | **REGUPOL playfix fun** - der fugenlose, einschichtige Kunststoffbelag UVP gem. DIN 18035-6:2014-12 ergänzende Prüfungen zur Migration gem. DIN EN71-Teil 3, Bestimmung des Abriebwiderstandes gem. DIN EN 14877:2013 PU-gebundenes EPDM-Granulat geschüttet. Schichtdicke: 10 -15 mm  Oberfläche: EDPM-Granulat flach gelagert Ausführung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bindemittel Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m²/€ | € |

**Summe: €**