Fugenloser Kunststoffbelag

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | lfm/€ | € |
| 2 | m² | Haftvermittler fachgerecht auf die gereinigte gebundene Tragschicht aufbringen.Auftragsmenge: ca. 200 g/m² | m²/€ | € |
| 3 | m² | **REGUPOL playfix fun** - der fugenlose, einschichtige KunststoffbelagUVP gem. DIN 18035-6:2014-12ergänzende Prüfungen zur Migration gem. DINEN71-Teil 3, Bestimmung desAbriebwiderstandes gem. DIN EN 14877:2013PU-gebundenes EPDM-Granulat geschüttet.Schichtdicke: 10 -15 mm Oberfläche: EDPM-Granulat flach gelagertAusführung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BindemittelFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m²/€ | € |

**Summe: €**