Fugenloser Fallschutzbelag nach DIN EN 1177:2018

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachweis der Eignungsprüfung** **gem. DIN EN 1177:2018** | durch Prüfinstitut:Prüfzeugnis vom:Prüfzeugnis-Nr.: |
| **Nachweis der Umweltverträglich-****keit gem. DIN 18035-6:2014-12:** | durch Prüfinstitut:Prüfzeugnis vom:Prüfzeugnis-Nr.: |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.  | lfm/€ | € |
| 2 | m² | **REGUPOL playfix fun** - der fugenlose Fallschutzbelag im Ortseinbauverfahren nach DIN EN 1177:2018 und UVP gem. DIN 18035-6:2014-12ergänzende Prüfungen zur Migration gem. DIN EN71-Teil 3, Bestimmung des Abriebwiderstandes gem. DIN EN 14877:2013Gesamtdicke: \_\_\_ mmFreie Fallhöhe: \_\_\_ m\*Basisschicht: PU-gebundenes Gummifasergranulat geschüttet.Dicke: \_\_\_ mmDeckschicht: PU-gebundenes EPDM-Granulat geschüttet.Dicke: 10 mmAusführung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BindemittelFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m²/€ | € |

**Summe: €**