Spielfeldbelag nach DIN V 18035-6

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachweis der Eignungsprüfung** **gem. DIN V 18035-6** | durch Prüfinstitut:Prüfzeugnis vom:Prüfzeugnis-Nr.: |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau. | lfm/€ | € |
| 2 | m² | **REGUPOL playfix game** – Kunststoffbelag gem. DIN V 18035-6, wasserdurchlässig, liefern und fachgerecht einbauen.Belagstype: Bgem. DIN V 18035-6Bezeichnung: Schüttbeschichteter BelagBasisschicht: Polyurethan gebundenes Gummigranulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 25 mmOberschicht: Polyurethan gebundenes EPDM-Granulat, geschüttet. Schichtdicke: ca. 10 mmOberfläche: EPDM-Granulat, flachgelagertFarbe: rotGesamtdicke: ca. 35 mm | m²/€ | € |
| 3 |  | Markierungslinien und -punkte für folgende Spielfelder: …gem. Richtlinien der jeweiligen Fachverbände mit UV-beständiger 2-K-PUR-Farbe, abgestimmt auf den eingebauten Kunststoffbelag, liefern, einmessen und fachgerecht aufbringen. | pauschal | € |

**Summe: €**