Fugenloser Fallschutzbelag für Innenbereiche im Ortseinbau nach DIN EN 1177:2018

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

Voraussetzung für die Verlegung des Belags ist ein trockener, planebener Estrich-/ Betonuntergrund (inkl. Dampfsperre) gem. DIN 18035 (+/- 4 mm unter der 4-m-Latte). Weiterhin wird eine Umgrenzung um die zu verlegende Fläche in Höhe der Gesamtbelagsdicke befestigt. Restfeuchte Estrich/Beton muss unter 2,0 % liegen.

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m² | **Lieferung und Verlegung** von **REGUPOL playfix indoor** **35 PU**, dem fugenlosen Fallschutzbelag im Ortseinbau‑ verfahren für Innenbereiche  Freie Fallhöhe bis 1,5 m nach  DIN EN 1177:2018.  Gesamtdicke: ca. 37 mm  **Bestehend aus:**  Verbundschaumplatten (Abmessung 2.000 x 1.000 x 35 mm) verlegt per Verklebung sowie Aufbringen von Gittergewebe und einer ca. 2 mm dicken fugenlosen PU-Beschichtung.  Klassifizierung des Brandverhaltens:  Cfl-s1 gem. DIN EN 13501-1:2019-05  Trittschallminderung: ∆Lw,P = 31 dB  PU-Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m²/€ | € |
| 2 | lfm. | **Anrampung**  Breite: ca. 320 mm (inkl. Alu-Schiene) | lfm. | € |

**Summe: €**