**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stück | **REGUPOL playfix palisade** mit Hohlkehle und abgeschrägtem Eisenrohr  liefern und in einem Betonuntergrund (C30/37, XF4 oder gemäß den örtl. Anforderungen) verankern.  Die Palisaden mit dem leicht abgeschrägten Bodenanker höhen- und fluchtgerecht in den frischen Beton einsetzen und verdichten.  Material: PUR-gebundenes EPDM-Granulat  Abmessung: 600 x 250/200 mm oder   400 x 250/200 mm Pro lfm.: 5 Stück  Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   |  | | --- | |  | | Stück | € |

**Summe: €**