**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stück | **REGUPOL playfix palisade**mit Hohlkehle und abgeschrägtem Eisenrohrliefern und in einem Betonuntergrund (C30/37, XF4 oder gemäß den örtl. Anforderungen) verankern.Die Palisaden mit dem leicht abgeschrägten Bodenanker höhen- und fluchtgerecht in den frischen Beton einsetzen und verdichten.Material: PUR-Bindemittel, Komponenten  aus Synthesekautschuk (eingefärbt)Abmessung: 600 x 250/200 mm oder  400 x 250/200 mmPro lfm.: 5 Stück Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

 | Stück | € |

**Summe: €**