**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Sandkasteneinfassung**REGUPOL playfix sandpit**Material: PUR-Bindemittel, Komponenten  aus Synthesekautschuk (eingefärbt)Abmessung: 1.000 x 300 x 150 mmMit drei Bohrungen und StopfenFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zugfestigkeit: (DIN EN 1798) 0,8 N/mm²Reißdehnung: (DIN EN 1798) 80 %Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) 6,3 N/mm | lfm | € |
| 2 | Stück | Sandkasteneinfassung/ Achtelkreissegment**REGUPOL playfix sandpit** liefern und verlegen. Material: PUR-Bindemittel, Komponenten  aus Synthesekautschuk (eingefärbt) Abmessung: 1.021/785 x 300 x 150 mmMit drei Bohrungen und StopfenFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Zugfestigkeit: (DIN EN 1798) 0,8 N/mm²Reißdehnung: (DIN EN 1798) 80 %Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B) 6,3 N/mm | Stück | € |
| 3 | lfm. | **Verlegeversion**Verlegt durch Verschraubung/Verklebung auf einem Beton Untergrund. | lfm. | € |

**Summe: €**