**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

[info@regupol.de](mailto:info@regupol.de)

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis** | **Gesamt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Sandkasteneinfassung **REGUPOL playfix sandpit**  Material: PUR-Bindemittel, Komponenten   aus Synthesekautschuk  (eingefärbt) Abmessung: 1.000 x 300 x 150 mm Mit drei Bohrungen und Stopfen Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Zugfestigkeit: (DIN EN 1798) 0,8 N/mm² Reißdehnung: (DIN EN 1798) 80 % Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B)  6,3 N/mm | lfm | € |
| 2 | Stück | Sandkasteneinfassung/ Achtelkreissegment **REGUPOL playfix sandpit**  liefern und verlegen.  Material: PUR-Bindemittel, Komponenten   aus Synthesekautschuk  (eingefärbt)  Abmessung: 1.021/785 x 300 x 150 mm Mit drei Bohrungen und Stopfen Farbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Zugfestigkeit: (DIN EN 1798) 0,8 N/mm² Reißdehnung: (DIN EN 1798) 80 % Weiterreißfestigkeit: (DIN ISO 34-1 B)  6,3 N/mm | Stück | € |
| 3 | lfm. | **Verlegeversion**  Verlegt durch Verschraubung/Verklebung auf einem Beton Untergrund. | lfm. | € |

**Summe: €**