Fugenloser Fallschutzbelag nach DIN EN 1177:2008

**Liefernachweis**

**REGUPOL Germany GmbH & Co. KG**

Am Hilgenacker 24

57319 Bad Berleburg

+49 2751 803-0

info@regupol.de

[www.regupol.com](http://www.regupol.com)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachweis der Eignungsprüfung** **gem. DIN EN 1177:2008** | durch Prüfinstitut:Prüfzeugnis vom:Prüfzeugnis-Nr.: |
| **Nachweis der Umweltverträglich-****keit gem. DIN 18035-6:2014-12:** | durch Prüfinstitut:Prüfzeugnis vom:Prüfzeugnis-Nr.: |

| **Position** | **Menge** | **Leistungsumfang** | **Einheitspreis**  | **Gesamt**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | lfm | Umlaufende Kantensteine, Entwässerungsrinnen und angrenzende Bauteile mit Klebeband und Folie vor Verschmutzung durch Kunststoffmasse schützen, inkl. Entfernen und fachgerechter Entsorgung nach dem Kunststoffeinbau.  | lfm/€ | € |
| 2 | m² | Fugenlosen Fallschutzbelag nach DIN EN 1177:2008 und Umweltverträglichkeitsprüfung gem. DIN 18035-6:2014-12 liefern und fachgerecht einbauen.Produkt: **REGUPOL playfix structure**Gesamtdicke: \_\_\_ mmFreie Fallhöhe bis: \_\_\_ mBasisschicht: Polyurethan gebundenes **REGUPOL** Gummifasergranulat, geschüttetSchichtdicke: \_\_ mmDeckschicht: Polyurethan gebundener EPDM-Mulch, geschüttetSchichtdicke: 20 mmOberfläche: EPDM-Mulch, strukturiertAusführung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BindemittelFarbe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | m²/€ | € |

**Summe: €**